Chełmiec, 24.11.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

1. **Dane zamawiającego:**

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2

33- 395 Chełmiec

NIP:734344768

1. **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena 100%.
2. **Termin i miejsce złożenia oferty:** ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: [m](mailto:glesniak@chelmiec.pl)ateuszgurgul@chelmiec.pl do dnia 04.12.2020 do godz. 15:30. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. **Informacje dodatkowe:**

* Zlecenie wykonane będzie po akceptacji projektów przez Zamawiającego.
* Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
* W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
* O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia „Zapytania o szacowanie wartości zamówienia” na każdym etapie postępowania.
* Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

**Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup sceny z zadaszeniem o wymiarach: 8,5 m x 6,5 m x 7,15 m. Poniżej przedstawiono wykaz elementów oraz szczegółową specyfikacje:**

**Dane zadaszenia:**

* Zadaszenie dwuspadowe o wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 7,15 m
* Wyciągarki łańcuchowe
* Plandeka na dach
* Siatka na horyzont
* Siatka na bok – 2 szt.

**Dane techniczne podestu:**Maksymalne obciążenie podestu wynosi 500 kg/m2.   
• wymiary podium w rzucie z góry 2000 x 1000 mm:   
• waga podestu bez nóg – 30 kg   
• wysokość ramy – 90 mm   
• grubość sklejki – 12 mm   
• profil nogi od podestu – 60x60 mm   
• nogi płynnie regulowane w zakresie od 0,8m do 1,4m

**Dodatkowo cena musi uwzględniać:**

a) karta gwarancyjna konstrukcji – okres gwarancji: 24 miesiące,

b) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

c) wytyczne dla montażystów,

d) pokazowy montaż zadaszenia wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego.